Candidato:........................... 	Data:...................
GIS certification – Endorsed by the ECDL Foundation

Modulo M3 – Test 1 – Quantum GIS	90 minuti

NOTA BENE: tutti i risultati dei test devono essere salvati come immagini nel presente file, nello spazio sotto la domanda  corrispondente. 

Operazioni preliminari
1.	Avviare QGIS e dal Menu Plugins -> Gestione plugins e verificare che “fTools” sia attivato.
2.	I dati di base sono archiviati nella Directory C:\ECDL\dati (questi dati non vanno mai modificati).
3.	Quando richiesto, i nuovi layer che verranno creati vanno salvati nella Directory C:\ECDL\risultati.

N.B. Il progetto Toscana_Windows.qgs deve essere considerato come template per tutte le domande e, quindi, non va mai modificato.

Per ogni domanda caricare i dati indicati, eseguire quanto richiesto, salvare l'immagine e, quando finito, riaprire un nuovo progetto di QGIS rispondendo di non salvare quanto fatto fino a questo punto (evitando così di modificare il template iniziale). 

1	Visualizzare la finestra di dialogo a schede contenente le Impostazioni di QGIS per la scelta delle “Opzioni”. Impostare come Sistema di Riferimento (SR) di partenza per i nuovi progetti UTM 32N (WGS84 / UTM 32N – EPSG: 32632). Copiare la vista così ottenuta nell’apposito spazio sottostante. 		[10 punti]

2	Caricare sull’interfaccia dell’applicazione QGIS il layer in formato vettoriale Province.shp, presente nella directory C:\ECDL\dati. Portare la scala di visualizzazione al valore di 1:1.000.000. Copiare la vista così ottenuta nell’apposito spazio sottostante. 		[10 punti]

3	Caricare sull’interfaccia dell’applicazione QGIS il file di progetto C:\ECDL\dati\Toscana_Windows.qgs, accettare la conversione dal vecchio formato, attivare la visualizzazione del layer vettoriale idrografia.shp. Eliminare dal pannello “Panoramica” (“Overview”) il layer Parchi_nazionali.shp. Copiare la vista così ottenuta nell’apposito spazio sottostante. 		[10 punti]

4	Caricare sull’interfaccia dell’applicazione QGIS il layer in formato vettoriale Province.shp, presente nella Directory C:\ECDL\dati. Modificare le proprietà di visualizzazione del layer assegnando colori diversi in base nome della Provincia. Copiare la vista così ottenuta nell’apposito spazio sottostante.[10 punti]

5	Caricare sull’interfaccia dell’applicazione QGIS il layer in formato vettoriale Province.shp, presente nella Directory C:\ECDL\dati e visualizzare la tabella associata. Copiare la vista così ottenuta nell’apposito spazio sottostante		[10 punti]

6	Caricare il layer in formato vettoriale Strade_regionali.shp presente nella Directory C:\ECDL\dati esportare il file salvandolo con il nome SR.shp nella cartella Risultati ed aggiungere una nuova colonna agli attributi (nome: valore tipo: integer) calcolare sulla nuova colonna il valore di 80. Mostrare la tabella con le modifiche, copiare l’immagine con il risultato ottenuto nello spazio qui sotto 		[10 punti]

7	Caricare sull’interfaccia dell’applicazione QGIS il layer in formato vettoriale comuni.shp, presente nella Directory C:\ECDL\dati. Creare un nuovo layer contenente tutti comuni della Provincia ‘MS’, salvarlo in C:\ECDL\risultati con il nome di Comuni_MS.shp e caricarlo a video. Copiare la vista così ottenuta nell’apposito spazio sottostante. 				[10 punti]

8	Caricare sull’interfaccia dell’applicazione QGIS il layer in formato raster landsat_rgb., presenti nella Directory C:\ECDL\dati. Cambiare il valore di trasparenza  del layer in 50% Copiare la vista così ottenuta nell’apposito spazio sottostante. 		[10 punti]

9	Caricare sull’interfaccia dell’applicazione QGIS il layer in formato vettoriale comuni.shp, presente Directory C:\ECDL\dati. Selezionare il comune di Cavriglia (campo NOMEMIN della tabella associata), settare opportunamente l'unità di misura della mappa e, mediante il comando “Linea di misura”, calcolare la lunghezza del perimetro del poligono selezionato. Copiare la vista così ottenuta nell’apposito spazio sottostante. 		[10 punti]

10	Caricare sull’interfaccia dell’applicazione QGIS il layer in formato raster Toscana_100k.tif, presente nella Directory C:\ECDL\dati. Nel caso necessitasse, impostare correttamente unità di misura e sistema di proiezione del progetto e calcolare la distanza che separa la città di Piombino (X= 1625301, Y=4754000) e il paese di Cavo (Isola d’Elba) (X=1615835, Y=4746358). Copiare l’immagine con i risultati ottenuti nell’apposito foglio del file C:\ECDL\risultati_cognome\risposte_cognome.rtf  		[10 punti]

11	Caricare il layer in formato vettoriale bacini.shp presente nella Directory C:\ECDL\dati. Utilizzare il plugin “fTools” (Menu “Vettore”). Eseguire l’operazione “Join attributes” tra la tabella tipo_bacini del file C:\ECDL\join_bacini.csv e lo shapefile bacini.shp, collegando il campo “tipo” del file .csv (che contiene le tipologie di bacino) con il corrispettivo del campo BACINO della tabella associata al vettore bacini.shp. Creare in tal modo il nuovo strato vettoriale bacini_join.shp (con l’opzione “Includi tutti i record”) e salvarlo nella Directory C:\ECDL\risultati. Mostrare la tabella del nuovo vettore con il join eseguito, Copiare la vista così ottenuta nell’apposito spazio sottostante. 		[10 punti]

12	Caricare sull’interfaccia dell’applicazione QGIS il layer in formato vettoriale comuni.shp, presente nella Directory C:\ECDL\dati. Identificare il comune di Firenze mostrandone gli attributi correlati. Copiare la vista così ottenuta nell’apposito spazio sottostante. 		[10 punti]

13	Caricare sull’interfaccia dell’applicazione QGIS il layer in formato vettoriale bacini.shp, presente Directory C:\ECDL\dati. Partendo dalla tabella degli attributi, effettuare una query identificando il record relativo al bacino dell'Arno (campo DESCR), selezionare il record effettuare uno zoom ai poligoni identificati (tramite il tasto “Zoom mappa alle righe selezionate”). Copiare la vista così ottenuta nell’apposito spazio sottostante. 		[10 punti]

14	Caricare sull’interfaccia dell’applicazione QGIS il layer in formato vettoriale parchi_nazionali.shp, presente nella Directory C:\ECDL\dati. Selezionare i valori presenti nel campo NOME uguali a “ARCIPELAGO TOSCANO”. Creare un nuovo layer con i soli elementi selezionati con il nome arcipelago_toscano.shp, salvarlo nella Directory C:\ECDL\risultati e visualizzarlo sul display. Creare un nuovo campo nella Tabella degli attributi, denominarlo “ETTARI” (Decimal number, real); quindi, calcolare nel nuovo campo la superficie in ettari, dividendo per 10.000 i valori presenti nel campo “AREA”. Copiare l’immagine con il risultato ottenuto nell’apposito spazio sottostante. 	[10 punti]
15	Caricare sull’interfaccia dell’applicazione QGIS il layer in formato vettoriale strade_regionali.shp, presente nella Directory C:\ECDL\dati. Utilizzando gli strumenti di Geoprocessing creare un buffer di 500 metri (con dissolvenza) salvando il layer in formato shapefile nella Directory C:\ECDL\risultati con il nome strade_buffer.shp. Copiare l’immagine del layer con il risultato ottenuto nell’apposito foglio del file C:\ECDL\risultati_cognome\risposte_cognome.rtf 		[10 punti]

16	Caricare sull’interfaccia dell’applicazione QGIS il layer in formato vettoriale comuni.shp, presente nella Directory C:\ECDL\dati. Classificare i dati contenuti nel campo AREA della tabella attributi del layer, con il metodo “Intervalli uguale” (“Equal interval”) in “5 Classi”. Copiare la vista così ottenuta nell’apposito spazio sottostante. 		[10 punti]

17	Caricare sull’interfaccia dell’applicazione QGIS il layer in formato vettoriale province.shp, presente nella Directory C:\ECDL\dati. Rappresentare le province con un poligono senza riempimento ed un contorno tratteggiato rosso con spessore pari a 2 mm. Copiare la vista così ottenuta nell’apposito spazio sottostante. 		[10 punti]

18	Caricare sull’interfaccia dell’applicazione QGIS il layer in formato vettoriale province.shp, presente nella Directory C:\ECDL\dati. Modificare le proprietà di visualizzazione del layer assegnando ad ogni provincia un colore diverso usando una ColoRamp Br-Blu. Copiare la vista così ottenuta nell’apposito spazio sottostante. 	[10 punti]

19	Caricare sull’interfaccia dell’applicazione QGIS il progetto Toscana_Windows.qgs, presente nella cartella C:\ECDL\dati. Attivare lo strato Parchi_nazionali e fare uno zoom sulla parco nazionale dell'Arcipelago Toscano. Entrare in ambiente “Composizione di stampa”, impostare la dimensione della mappa come Personalizzata con dimensioni 200X200 mm scala d 1:1.000.000 ed aggiungere la Mappa visualizzata nel progetto. Copiare la vista così ottenuta nell’apposito spazio sottostante. 		[10 punti]

20	Caricare sull’interfaccia dell’applicazione QGIS il progetto Toscana_Windows.qgs, presente nella cartella C:\ECDL\dati. Preparare un layout di stampa con dimensione A4 (Direzione: Verticale), visualizzando tutta la regione ed inserendo un titolo e la barra di scala con queste caratteristiche: 4 segmenti di 25 Km. Copiare la vista così ottenuta nell’apposito spazio sottostante. 		[10 punti]