Estinzione di un focolare controllato di benzina/cherosene per mezzo di estintori.

Spillatura di liquidi criogenici in sicurezza.