Impianto di sollevamento di emergenza per un’autorimessa interrata

Per una villetta unifamiliare dotata di autorimessa interrata, è richiesto il dimensionamento dell’impianto di sollevamento di emergenza delle acque meteoriche nelle seguenti ipotesi:

|  |  |
| --- | --- |
| Quota del pavimento rispetto al piano di campagna | -2 m |
| Quota della fognatura rispetto al piano di campagna | -1 m |
| Posti macchina | 2, paralleli |
| Intensità del fenomeno meteorologico | 80 mm in 1h |

Al candidato sono lasciate tutte le ulteriori assunzioni di calcolo eventualmente necessarie.