71. Rlevatori a taxxe Osse. Servono eaclusivamente per il sollevamento di materiali sciolti in pezzi non ecc~ivamente grandi; hanno eeme caratteristice prineipale il c~ce e lo searieo automatici. Le tazze sono montate ad intervalli regolari sopra catene o cinghie chiuse od anello ehe le trascinano in moto. Inferiormente le tazze pescano il materiale entro una eenea e si riempiono, superiormente, girando su tamburi o ruote di rinvio, si vuotmno versando il materiale sopra uno scivolo che lo porta al punto di raccolta. Elevatori vertieali. – Si dividono in due categorie : a tazze intervallate, a tazze eontinue. I tipi a tazze intervallate (fig. 597 a) si caricano in parte di- rettamente dallo scivolo di adduzione, in parte pescando il materiale nella eonca, e si scaricano', generalmente in alto, meåiante 1'azione della forza cen- trifuga. Cib richiede una discreta veloeitk connessa con ana scelta giudiziosa della distanza fra le tazze e del diametro della puleggia superiore. La 6g. 597 « illustra 1'azione della forza centrifuga abbinata a guella A gravit4 nei vari punti della traietCoria, la fig. 597 f II108CFS COII18 M10 SCSTlCO CFOppO SI141ClpSh) possa far interferire il materiale cop la tazza anteriore, la 5g. 597 l al contrario illustra un inconveniente analogo dovuto ad uno scarico riCardato per velociQ, troppo bassa. La traiettoria parabolica della fig. 597 « e corretta, la distanza . fra le tazze deve essere tale che il materiale non incontri ostacoli darante lo SCcLFICO. La tab. C~~TT fornisce i dati consigliati dalla pratåca per la veloeitk, il diametro delle ruote di eomando superiori, la distanza fea le tazze e l~ mas- eima dimensione dei pezzi cempresi nel materiale da sollevare per vari tipi di tazze e per elevateri a catena e a nastro di gomma, con scarico automatiw a forza centrifuga. Lo scarico a forza centrifuga e un po' brutale e richiede velocitk elevate, aleuni materiali delicati o difBcilmente scaricabili perchh leggeri si ecaricano meglio meihante elevatori verticali eon fiesso superiore di scarico (6g. 597 b). Per questi elevatori si usano velocitk del 60 /p ClI'ca inferiori a quelle consi- gliate per lo ecarico centrifugo. Per operare ls deviarione che permette lo sc~eo per effetto della gravitk, come mostra il dettaglio della fig. 597 e, le catene anzichh easere montate dietro le tazze (fig. 599 q r) debbono montarsi lateralmente (6g. 599 s). Anehe la forma delle tazze eoopera ad uno scarico regolare, cosi la forma della fig. 597 e si usa per materiali leggeri e viscidi, polpe fibrose, polveri appiccicaticce, la forma f e normale, la forma g e preferita per materiali leggeri non facili a sca- ricere, come zuechero, polpa di legno, eee., la forma k fornisce scarichi eor- retti p«r «levatori ad elev»ta velociQ, e materiali acerrevoli come il grsA.o. 

Per materiali delicnti, potenzialitk eleva,te, e seerico a gravith si usano anche cen ottbni risultati elevatori verticuli a t~ze continue (fig. 59Y d), oei quali il materiale viene iericato dallo scivolo direttamente nells tazza (6g. 597 d e 5g. 599 a c) e non deve essere dragato sul fondo, tsnto che talvolta yer evi- tare c'id si lascia molto spazio sotto il tratto inferiore per 1'eventnale deposite <li an po' di polvere che c~ al fondo (fig. 599 c). Per lo sm,riee il materiale swrre cent,ro il dorso della taxza preoedente che fa da scivolo e guida. Lo ac»rico pu6 esseve cesi completo e wn minimi nrti. Queste tiyo si cestruisee di solito nella forma vertieale solt anto ~on r,"ctene. Gli elevateri verticeli sono sempre da preferirsi quando e possibile, perchb risultano piii semplici ed ewnomici, si ricorre ai tipi inclinsti per le grsodi potenzialitk e yer facilitare lo scerico (fig. 597. o). Nei tipi inclin;ati si atiliz- z;sno quasi sempre tazze continue montate su nastro di gomma (Ag. 598 e) per oi»teri sli sciolti come grani, sabbm asciuCta, yolveri, ecc., mentre si yrefe- ris~.ono le catene yer minerah yesanti in mosse yezz;iture. I tiyi a nastro si atilixxano soprattutto per binubooato di 80d+ OTZO) polvere di vetro, semi di rieino, nero aninvale, cruscs, orxo tallito, ewbone ~li legna, laterui, caffh, coke in pexzatura piceo1 a, grsni di fruamate, avena, granoturco, cetone, feldspato, sabbia da fonderia, sabbia asciatta, ghiaia in piccola pezzatura (sotto 25 mm), polveri leggere, malto, latte in polvere, po- mice, sale h;s cucinw in yolvere e grani, yolvere silicea, ;wnido, auc~;liew raffi- nato in yolvere, talw. Negli altri cwi si preferisn;. 1;~ c;)teo;~. 

Pg t l) t( 'C 

il d 

t e f 

þ þ l ~+ I / & h 

l 
Il 

I I 

m v % 

0 

Hg. 59T – Rlevatod a taaxe fhee verticaH. ce) Rlevatore ve*icah per acarico centrlfago. b) Ekevabee verQcale per scadco a gravitå. c) Elevatore a taaae wntinue ~n soari~ a seivolo sal 6orso deBe taaae. d) Rlevatore a taaae wnUnae dt grande cwpacltk. c) Taaaa per materhdi vhoiåi e kggeri. f) Tasma uormale. p) Taaaa per umtertali ]eggeri. A) 'Ihxas ~r imateelali scioltl faeÜi a scaricare ta ekevatori ad «k.vata ve.lnc.ltk. f)-o) Hoti~»larlto dello sc~m dclle taaae. 

Le figg. 598 a b e å mostrano i dati costruttivi d'assieme di elevatori ver- ticali con le relative dimenaioni (tabb. CCXXIV-CCXXV). Le ägg. 598 e f mostrano disposizioni di teste motrici, le 6gg. 599 4 e f disposirioni di conche con tenditori a contrappeae, le Bgg.. 599 g h i l giunzioni e attacchi di tazze per nastri di gomma, la 6g. 599 m un dispositivo che indica di lontano ché 1'e- levatere funziona regolarmente, le Qgg. 599 » o p tenditori a vite per conche 

a 

b 

C 

t 

'4 l4 784 

– 0 Li n SOLLEVXTORI 

d 

e 

9 h 

0 

,~,A- U 

F ,J Hg. 599 – Par6lcolarl ceatrnfkfvf cU ehvatcef verMmä. V l 

f 

'P b Al 

f 

ig I I 

DaQ costruffivi. – Fisaata la veloaitk e in m/see, la potenxialitk Q in t/h b data da 

essendo P il peso in kg del volnme L in litri di msteriale contenuto al maa'- simo in una tazza, avente il peso specifico di y kg yer litro, 6etta d la distanza in m fra due tazze successive. Il coefäeiente q wrrisponde al grMo di riempi- mento meåio delle tazze che ai pu6 assumere: per materiale molto swrrevole, Bne, ceme frumento q = 0,80; per materiale pesante e poco scer.revole come mrbone, minemli ecc. q) m 0,65 – :0,75; per minerali appiccicaticci, polpe di cellulosa, liquidi densi q = 0,35. 

Sforzo massimo suH'organo di traaione. – Si veri6ca all'arrivo sul tam- bnro superiore del tratto sollevatore. k dovute : 1) al peso p in kg al m dell'organo stesso per la distanza vertiede H eaistente fra gli assi dei tamburi terminali, sommato al yeso delle tazse P' e a quello del materiale <.he le riemyie P H p H + –, (P + P') 'd 

K = dislivello superato wn l'elevatore in m : rl = distanza fra le tazze in m ; P = peso del materiale portato da ogni tazza in kg; P' = peso di ogni .tazza col sno attaece, tutto in kg; 2) agli attriti c.he si opyongono al moto rlella eatena o del nastro. Mediarnente 0,05 PK+ g tP+Pl] 3) allo aforzo neceaaario per riempire 1'e tazze nel passaggio nella conce. Questo sforzo h variabile con la veloeiQ, (minimo s cirra m O,V aT aecondo) ean la distanza fra le tazze succeseive, la poairione della cateaa, la forma della t~za. btfediamente si pu6 ritenere che queeto sforzo oscilli tra 4 e 5 kg per ogni kg di materiale earicato al secondo. Se perå un pezzo di msteriale si inwstrs fra una tazza e uns parete deHs conea queato sforzo puå essere tale da ferrnare 1'elevatore, conviene quindi wlcolare le catene con molta larghezza, speeie quando non funzionano ad ade- renza sui tamburi motori. Se Q 6 la potenzialitk oraria di trasyorto in tonn. si puå ritenere tale sforzo – x 4 – :5 0 8,6 
4) alL~ tensione T~ data sul rinvio inferiore per garantire l spyoggiu. 

In totale lo aforzo sull'organo di 4rmione ssrebbe: 
H T = 1,05 pH+ – (P+P') + 1,4Q+ T- d 

Tenditore. – Il tenditore deve fornire la tensione '~ T, che si assume al- Vincirca pari s 0,2 (T – T~). 
8forxo motore. – knxichh alla potenzialiQ di trasporto, che tien conto del riempimento medio delle taaze, conviene proporzionarlo, per- pru6enza, aHa capaciQ, maseima delle taxze, i dsto quindi da: H carico maaaimo in salita contemporaneamente – P d 
H e maa i ar' 'o,oa[px+ ~ (z+wi] sforio di carico (dragaggio in conca) da 4 a 5 kg per ogni lrg di mate riale sollevato al secondo 1,4 Q. In tohile: 
H H z = – zq e,oe ze+ – tz+ z>)+x,ao d ' å 

Potenxa assorbita. – Corrispondentemente la yotexua assorbita, tenendo conto del rendimento q del gruppo motore, oscillante fra 0,85 per il tipo senza rinvio 'aå ingranaggi, 0,8 per i tipi con rinvio sd ingranaggi e 0,85 per tipi con riduttore a vite sensa fine (questi ultimi rarisaimi e soonaigliabili), 4: 
s= ~' ar Z5q 
Taaie. – Le taxze sono in lamiera di ferro stampate in un sol pezzo spesso stagnate o zincate deHo spessore di uno a due mm per farine, cereali e ma- teriali leggeri in piccoli pexu, in lamiera d'aceiaio di 4 a 6 mm stampate o chio- date e saldate per cemento, .pietriseo, minerah,. clincker, caleare, carbone, eee. Si fondono iu acciaio yreferibilmente al manganese per lavoro pesante, cava- fango, minerali abrasivi in grossi pezxi, scavi di terreni alluvionali; si fondono in al~ammio per sale da cucina, sali di potassio e altri prodotti che attaccano B ferro. La tab. CCW~ fornisce dati sui tipi di taxze pii comuni. Nastri. – Si usano esolusivamente nastri di gomma (vedi nastri in gomma in segaito). Si tengono almeno 2 em pih larghi della 1srghezza maoima delle taaze e ai cslcolano per una tensione ~assi~a di kg 8 a 5 per em di strato di tela inaerito, i tipi normali hanno da 8 a 5 stratå di tela interni. 

738 SOLLEVLTOEI 

T~. CCXXIII – Dimensioni e pesi lelle taaae yii comuni per elevaiori a taaxe iateriallate e eoatiaue. 

0 Ponaa deBe taaa pih comuni 

B Ay 

4 

IIUB 

a 

+ 0-. C''-~ 1 

.H, 
3 

4 

FJg, 5U1. Tagge yer elevabei a taaae intervallate 

5 þ Tipo leggero chiodato taeo 

8 Spee- Spes ~ 8pee- ~ 8OFO 8OFB 80FO 

IBB1 HBB MIG mm kg mm hg mm Rg 

100 1IO 140 160 180 800 95 60 90 100 70 110 180 80 180 1IO þ 90 130 100 100 140 1$0 110 150 130 110 160 ' MO 150 110' löO 8O 300 850 400 450 QO 160 110 160 180 110 160 180 180 180 MO 130 8N 140 250 140 RQO 0,35 0,5 0,7 l 1,4 1,9 8,8 . 8,4 '3 3,8 4,6' 7,8' 8,$ 9,5 8 

8 

Q 8,5 3 8 8,5 8,5 3,5 3,5 3,5 0,88, 0,4 0,5 0,7 0,9 1,9 x,h 8 8,4 3' 3,6 4 5 8 8 1 3 1 3 1,8 3 þ - 1,5 3,5 3,5 8 8,5 4 4 5 i 6 4 T s a 5 11 6 14 8 18 4 0,7 0 1,4 6 1,8 0 Q,4 6 8 a s,e e 4,s 7 5 V 5,8 1 0,8 7 8 7 0 7 10 7 1Q 

Taase per elevatari a taaae oontknae 

Dimenskoni ia mm 
5 5 Aq if 
BllR lhlR Capacitk tooriea in 'litri 

Qpi Peso eacL fa Rg se hx )amhea 

di mm 

4 1 '8 8 4 8,5 3,5 5 6 
IBB1 

180 000 830 850 040 300 800 300 350 850 400 450 4SO 500 500 BOO 000 þ 110 li5 140 195 1SO QIO 1SO QQO' 170 300 150 QQO 170 $00 800 800 800 800 8% 30Ö $00 $00 QO 800 300 450 8IO $00 500 450 %0 800 300 4&0 1,4 1,4 8 1,4 8,8 R,8 $,8 l,8 8,9 3,9 i,3 3,9 4,3 4,8 5 4,3 7 7 7,8 7 5,Q 5,R 5,6 5,8 8 8 9,8 8 9,8 Q,C 10,5 9,Q 9,4 9,i 11 9,4 11 11 18 11 1R,5' 18,5 15 1'8,5 14 14 17 14 30 SQ $5 30 W 15 18 15 85 $5 40 35 83 R3 08 QS 48 iQ i8 40 Q,9 3,0 8,'3 3,4 3,6 4,0 4,6 B,8 4 5,Q 5,4 7 0 6 V,S 10- 6 7,6 11,5 6,4 8;5 18 7,3 9 114 15 8 10 1$ 17 1% 15 01 07 8 11,'8 15 10 1T SS 80 13 1T 0$ 19 %0 84 

4å S 8 L JC 0 7a 4b 8 
4 
'Q 

C 

0 

S 8 

S 4 O I 

V ELEVLTORI L MKKE PISSE V89 

CO O o o o x a O O X o ~ a 0 'O O g O O Oå 0 0 0 0 0 
CO 0% 00 00 00 Cl 

05 
+ O O g O 00 a ee P4 O X O ~) ~ ~ a O el ol o O O o O O 'ay EO IA 04 O ~ g O O CO P I ~ M 00 0% 00 00 

Ol 

04 O O O þ 0 04 IO x ~ o 00 04 '4 o O O O O t 04 0 O 00 

l '8 

k ft Q 4 
8 
'C 3 
O Q þ 0 O O n + Po ee 00 IQ 
0 A H Oå O O y) O 00 Cå o ~ ~ a o Oå oe ~ ~. ~ 'a- 

Cå 04 O O O O 04 X O þ 0 ap o ~ o O O O O CO IA O I I ~ O O CO ~ ~ 00 CO OI H 

CO 04 O O O EO X O Q i O ~ o o O O ~ . O CO O g ~ O O 00 n 

O O g O ao X O. e þ ~ O ~ O H O 0 O O O 00 Cl O g O O o O 00 CO 

5 A þ I! ::! þ þ 8 8 
0 

å å 0 O 
0 R A' cl ~g 0 0 

8 : 8 

a 8 C O '- 4 

eå þ Q f 4 55 3 y þ þ 'g a R 8 
M 8 O 

a 
o W : 

O 

5 

F4 A A A 

þ þ 

t 

8 

a ~ el Q 

8 8 g 

740 SOLLEVkTOM 

E 8 Cå lO 
IO X 
Cå Cå 00 00 
00 X eo a r4 Cå e O X CO 0 0 0 O 0 

Cå OI 

IR 00 Cå 

00 go co o X m ~4 w ~ a X Cå Cå IO þ 0 o o O O o + ~.e co 

CO 00 X lO 00 CO o X o o ~ O 
Cå CO Cå Ol lR X oo ~ e o co 0 ~ 4 ~ i 

Cl 

O 8 E 

Pe 

3 
P 
aå 
Oo O g Q 

eO IO CO þ R 
X Cå Cå Ol 
X o o ~ a) a CO 04 
X Cå þ 0 lA 04 O g) O Ot 

00 

Ol Cå 00 X CO CO 
X o 
CO 00 ' 00 l+ CO 
o g co o o co ~ o 04 ~ CO 

CO X Cå X O CO C> 00 CO lA CO 

X CO CO 00 O ~ O O ~ % 00 O Cå CO 

CI 0% 
00 X 
Cå CO IO X O a O Cå Ol co EO Cå Cå 

o X 

IA . O O ~ O ~ 0 00 IA CO Cå 

CO CO 00 CO 
X IO >< 0 ~ + 0 X CO 00 0 0 C 9 0 40 ' þ 0 Ol 00' 
þ 0 IO IO 

5- 1 8 8', C 

å 3 4 3 

8 0 

x g 8 ei '8 ä ei 1 8 I Q » þ A ' 8 

s~E 4 5 I a 

ei 

8 O g o '4 

f 'C g a $ 
O 

0 a 
y (9 O 

A O 

g ~ F 
4P 

a a o e O C4 Q 

8 
L 

5 C4 C Q I 

CP lO o v + O 00 X Ct IR 00 
O X 00 a 4a~o X 00 Cå 
~ e X oa o ~ g O O +oooa CO C4 O co 

Cå IR 00 
IA + o ~ p X CO X n e 40 yg ~ o X o ~ lO lO O O ~oooo O ~ o 0 co CO X 0% 00 

o Cå 00 

O.~ X CO 

Ct X n X o ~ O O þ Q + oe o o o OOOOO 
00 

C 

0 Fl 

R 
C 

8 Cl 
8 

Ce 3 0 O 1 CO 00 

v C4 C' CO ~ o X oe O ~ 00 a X 

X OI + o X ' O ~ O + O 0 1 0 CO CO 

40 

00 CO . CO ~ o o ~ X e w' X tO 
O 40 X 0% lO O CO X O ~ 00 O ~ O O.O Cå 

o CO 00 
X 
Cå 04 lg 
X Oh H O O ~ > O X 01 þ 0 O X cp 
0 , ldj CO C o~ooo 04 

O ~ eo þ 0 oV X O ~~o 0% Ol X o < HAO X 00 O X cp o ~ CO Cl 04 0 C ~ 0 e ~ » <' ~ 

CO þ 0 
+ ' 00 ICå X O'~ Oh C7 X O 

o < < o x ~ þ 0 I O O O r n ~ o oo 00 

þ 0 O O Ol ag X 0 "o CO X o <' Cl 

«~o X x ~ CO C) 

+ IO 
04 O x~o o~o< Q 40 þ 0 X ~ o w+o X e~ooo oo ~ n '+ '~ 

Cå 
x < gl ' O ~ O g 04 g 

jj 8 ä 

g 8 a g8 R : $ l'- 5 H 

þ þ 

8 'k " :el~ S kåf) A a 

o 

H ' 47 

' Oc 

! R~ : : : o g 4 ö A ål C 

~8~5  
ls5 þ, gS g 0 8 - g o5 R" Fe g Q 

59s 'R g $ e 

8 
8 O þ Q OI 

oo~ o o ~ O O X Cå 4 00 00 l4 00 00 X 
þ V X CO 00 

Oå o > o O oe 0. t 

5 8 

g 
R 8 

O a 

E 

fl O 

O 
9 a O 

5 

'C. 8 
P% Q eO X 

lO 00 O O g 5 X 00 00 l+ X CO CO V O g O O ~ O e 04 

CI 
X CI CO 04 O O O O Oh þ V þ 0 ' 00 X IO IXl a oa X C> Cå 04 Oå 

O 0 CO oe IV X 8 ~ X lO O O 00 X CO 00 

CO CO O o O O- ~ O 

o o 
00 

X cO 
O o Ch 
X O lO ao A X Cå 
Ol C4 ag 40 CO 

Oå X CO X 00 þ 0 O 

X 

CO 
CO 

00 

O O CO CO 00 g X 

00 X lO CO ~ o IO M X 

00 00 þ 0 þ 0 a" o o O ' ~ O o. '00. C 

o o O O O g 

00 O 0 0 g oo eK 

C7 W X 

þ 0 O 0 'O 0 IO 00 CO 00 X Ct þ 0 00 Cå .aO 

a X 00 Oi þ D a 0- o o 

8 I þ : ) þ g 0 4 

þ þ þ þ þ þ þ o 

þ g a 

o 8 fl '5 $ s f l 'I f ll l j a þ 

g$a -' 

8 
8 Cå CO Cå þ 0 00 X 00 X IO 0 O tO o X IO þ 0 00 O ' O 0 0 0 
00 l4 

5 

O 8 8 
PI 
8 k 5 

8 

4 O 

Q IO Cå 

X 

X 
oo O 40 þ E X þ g 00 O O CO R CO O 0 O oe CO 

IO X CO 
X o 

aO þ o < þ 0 X lO 00 J 1 

O O O ~ O co 00 

Cå' 00 X O IQ O þ 0 Cå O o X 

X 

IO eo O < O 00 05, þ . 

. 'r .Kr 5 

Ol X 
OO 00 X CO þ 0 CO 

aO o o o X o Cå O O O ' ~O t oe 

l : 

CO 
þ O 

C> 

X IPI CO co O CO o X C$ OI 00 Cå Cå O 0 O 00 % Ö 00 

5 8 8 'C 

þ ' þ 

8 O E A O 3 1 :,$a 

8 '8 a 0 ' 

8 5 8 O 

8 8 8 
3 

d þ E eQ ä ~4 o 

C 

744 iSOLI EVATORl 

C 

a 

Fig. 6UZ – Klovab>rv ~Lw«ialc a tax» intcrne per picco1i i»azi di meceanics 5no delicati. 

..=-~+~ C1 

o-e-~ ~ ~eo-<4- ( llli I og Ct >8 O 4 

0 9 ';5 Po< o 4 

vc4g eO R~~ Ra 

g8 g . eå oc~ ~w cå pgg w A ~ 8~~ A 0+4 
PI a ~'gg c' fe 4'oa 4 4 C C Q ~c0 oa ~ a~g g o~- a< 

O~ R IR "8a- ge nA rl g 0 + Ü ~ g4 c0 g A Q 'g g.~ CO Q I 

r a~~ – oP el 

0 

I I i IR () 4 Q 

ga~ 

å 

R~~ u~ pa Fl 

Cstene ealibrate. – Sono molto usate, si fsnno eorrere su ruote liace alle qaali aderiscono per attrito, si ealcolano per uno aforso maaaimo åi ~/~ del carico di provs. Catene a sbarri (Ag. 600 e). – Si calcolano eome h detto nel Vol. I a pa- gina 53. 8e il passo h lungo e le rgote di comando hanao poehi denti la ~a- riarione gotevole fra i diametri istantanei di rotazione 4h luogo a delle ac-' celerazioni ehe talvolts per6no raddoppiano lo sforzo sulle eatene. Tipi eosiruttivi. – Le tabb. CCXXIV a CCXXVIII forniscono i dati tec- nir.i e costruttivi di aleuni tipi di elevatori di serie. Elevatori speciali. – La 6g. 602 mostra un elevatore molto speeiale a tazze interne per piceoli pezri. meccanici, che vengono fatti eadere nel bagno cli tempera con un tubo forato e raccolti dalle taxxe ehe li scarieano auperior- mente mediante uno scivolo. La fig. 608 mostra un bnpianto costruttivo per' un elevatore searieatore di stive åi piroaca6.