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Studio di transizione di fase di caffeina anidra 

Istruzioni per l’accensione del DSC Neztch Caliris 300
Aprire la bombola di azoto
Accendere il PC
Accendere lo strumento con l’interruttore sul retro
Aprire dall’icona sul desktop il software Neztsch assistant
Measure net DSC 300 select
1. Transizioni di fase per riscaldamento della caffeina anidra 
Caricare il metodo per la caffeina dal menù Method
1.1 Registrazione delle curva di riscaldamento e raffreddamento della caffeina anidra [1]
Preparare il campione pesando esattamente in un crogiolo una quantità di caffeina un po’ superiore a 5 mg, ma comunque inferiore a 10 mg (il software richiede la massa in mg con 1 cifra decimale)
Pesare il crogiolo dopo averlo chiuso con il coperchio, sigillandolo nella pressa, e forato il coperchio
Registrazione della curva di riscaldamento tra 25 e 260 °C a 10 K/mim, e dopo un’attesa di 10 min a 260 K, registrare la curva di raffreddamento fino a 100 °C.
Ripesare il crogiolo.
1.2 Registrazione della curva di riscaldamento e raffreddamento alla velocità di scansione di 20 K/min
Ripetere quanto fatto al punto 1.1 aumentando la velocità di riscaldamento a 20 K/min
1.3 Analisi dei dati
Con il software dello strumento determinare il valore di onset della transizione di fusione e di solidificazione e l’entalpia associata. Calcolare i valori di entalpia di fusione per mole. Confrontare con i dati di letteratura: Tf= 509 K e fusH°=20 kJ/mol dal NIST Webbook https://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?ID=C58082&Units=SI&Mask=4EF
Esportare i dati in Excel e trasformare da flusso di calore a Cp e poi integrare per ottenere la H del picco.
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